博业激光CA-II控制系统固件正式发布版CA-II-NF V2.10说明(升级版本)
01/03/2008
----------------------------------------------------------------------
内容索引：
----------------------------------------------------------------------
1.  顶层软件支持
2.  参考文档
3.  升级方法以及注意事项
4.  CA-II-NF V2.10新增特性和功能
5.  以前版本的特性
6.  CA-II-NF V2.10改正和增强的功能
7.  以前版本改正和增强的功能
8.  已知问题
9.  新增功能使用方法
10. 客户支持
11. 软件使用协议

----------------------------------------------------------------------
1. 顶层软件支持
----------------------------------------------------------------------

固件CA-II-NF V2.10已经在以下版本的软件中测试过：

* LaserCA v1.20

具体的使用方法见软件的“LaserCA使用手册”。

注意：
1. 固件CA-II-NF V2.xx版本只支持软件LaserCA；
2. 软件LaserCA也只支持固件CA-II-NF V2.xx版本。
请您在使用时，仔细核对固件版本和软件版本。

----------------------------------------------------------------------
2. 参考文档
----------------------------------------------------------------------

可以通过我们的网站(www.boye.com.cn)或者随机配置的LaserCA光盘
中找到以下文档：

* LaserCA使用手册
* CA-II控制系统操作手册

注意：
随机配置的光盘中的文档不一定是我们最新的文档，因此，强烈建议您登
陆博业激光的网站(www.boye.com.cn)， 在那里您将得到我们的更多更新
的信息。

----------------------------------------------------------------------
3. 升级方法以及注意事项
----------------------------------------------------------------------
固件升级方法及步骤：

* 本系统支持两种升级方式，具体操作，请您参考《CA-II控制系统操作手册》中的
升级部分


注意事项：
*************************************************
- 确认您的下载的“固件版本”对应您的系统硬件
- 升级过程中不可关闭电源，除非长时间没有响应
- 不要在强电磁干扰的环境下进行升级
- 固件CA-II-NF V1.00以上版本，需使用CA-II主板
- 固件CA-II-NF V1.xx升级至CA-II-NF V2.xx后，系统参数可能会被修改，
  请您在升级前将系统参数备份，待升级完毕后重新设置参数再操作。
**************************************************

违反上面的任何一项都有可能导致您的系统彻底瘫痪，并且可能损坏您的
系统硬件，如果出现这种情况，请立即关闭电源，然后联系博业激光售后
服务部门。

电话：X86-577-65608181
传真：X86-577-65608182

---------------------------------------------------------------------
4. CA-II-NF V2.10新增特性和功能
---------------------------------------------------------------------
- 无
  
----------------------------------------------------------------------
5. 以前发布版的特性
----------------------------------------------------------------------
 **CA-II-NF V1.00**
 -友好的人机界面，160*80 LCD
- 独立的序列号管理，维护更加方便快捷
- 全新的结构设计，支持高速切割、雕刻
- 支持SDRAM内存64Mbytes（已经被系统占用16Mbytes、易失存储模式）
- 支持FLASH内存64Mbytes，支持面板对其格式化操作（非易失存储模式）
- 支持直接对U盘进行读写文件及删除文件等操作
- 支持数据预先检测功能，防止文件运行中出错
- 支持完全脱机运行
- 支持掉电不丢失已经存储的文件
- 支持多文件系统，最多可储存99个文件，可对单个或多个文件进行操作
- 支持文件信息的显示（文件大小、运行速度、运行能量、运行次数、操作时间）
- 支持双向通讯，实现计算机端对设备完全的操控，操作更加方便
- 支持操作次数记录
- 支持调光模式
- 支持激光器使用时间记录
- 支持运行中调节激光能量
- 支持随意设定原点
- 支持两种工作模式：自动模式和手动模式
- 支持两种电机模式：单脉冲（两相步进电机）和双脉冲（三相步进电机）
- 支持系统自检
- 支持设置门打开报警
- 支持高速10/100M LAN 通讯接口，实现高速数据通讯，并可通过面板和软件两种方式修改网络参数
- 支持两种升级方式：运行中升级和bootloader中升级
- 支持图形外框预览功能（需软件支持）,方便的在多个文件中找到需要的文件
- 支持图形外形特征显示
- 支持恢复出厂设置（将参数设置为默认状态）
- 支持通过软件手动移动激光头坐标
- 支持可任意设置文件的启始线段(需要软件支持)

**CA-II-NF V1.10**
- 增加了在线调节速度功能
- 提高了高速情况下系统返回原点精度

 **CA-II-NF V1.20**
- 增加了连续启动工作模式(以前版本只有砂纸切割机具有该功能)；
- 在砂纸切割机器中增加吹气功能(其他机型以前就具有此功能)； 
- 增加了在"固件版本号"中读取SN卡版本号;
- 增加了U盘文件拷贝到设备中功能(只拷贝到非易失存储中);
- 增加了通过U盘直接升级固件功能.

**CA-II-NF V1.30**
- 重复运行一个文件或执行“继续运行上一次运行文件”时，运行文件前不再
  执行运行前文件数据检验。

**CA-II-NF V2.00**
- 支持顶层软件LaserCA；
- 支持通过软件设置文件连续运行的次数；
- 支持通过软件执行预览当前文件外框，并支持预览过程中，通过软件暂停、继续、
  终止当前任务等操作；
- 删除“系统设置”窗口中的“电机模式”、“存储模式”、“工作模式”、“加
  工模式（带旋转装置的机器）”等功能；
- 将控制面板中的“启动模式”和“加工模式”移到软件中，针对当前文件加以设置；
- 系统只采用“非易失”一种存储模式，文件发送到设备以后，都存储到非易失存储中；
- 运行文件前数据检验时，可通过按控制面板上的任意键终止检验数据过程，并开始
  运行当前文件；
- 在调光模式下，可通过“出光”键控制出光，也可通过脚踏开关控制出光；
- 外框预览过程中，可以暂停、继续、终止当前任务等操作；
- 通过软件读出设备信息，并自动找出与设备匹配的可升级文件；
- 增加能量补偿功能，用户可以根据激光的特性在能量表(该表在软件中可设)中设置
  相应的能级，系统运行文件的时候将会按照这个表格对当前切割图形根据能量和速
  度的关系自动做能量补偿；
- 增加“激光管”选择功能，同时系统支持三种激光控制方式，即玻璃管（支持“DC激
  励”和“RF激励”），射频管（只支持“RF激励”），射频管激光控制接线只接1脚和
  5脚两根线,而玻璃管两种控制方式接线完全相同都是接1至6脚六根线。
  
----------------------------------------------------------------------
6. CA-II-NF V2.10改正和增强的功能
----------------------------------------------------------------------
- 修正了运行前回原点过程时终止回原点过程后，系统提示“命令不存在，任务被终止”的问题；
- 修正了采用射频管时，当激光控制方式由“DC激励”切换到“RF激励”时系统一直出光的问题；
- 修正了玻璃管采用“RF激励”时，能量不对的问题；
- 修正了当前文件软件设置为不吹气时，运行过程中终止任务后一直吹气的问题；
- 修正了当预浏外框选择出光时，预览外框完备后一直出光的问题。

----------------------------------------------------------------------
7. 以前版本改正和增强的功能
----------------------------------------------------------------------
**CA-II-NF V1.10**
- 修正了在使用三相电机驱动器单脉冲模式下和两相电机驱动器情况下，文件
  运行完毕后不能回到启始点的问题；
- 修正了设置启始线段编号后显示进度有误问题；
- 修正了英文版本几处显示出错问题；
- 修正了采用U盘存储文件时运行完毕文件后提示“SN卡交换数据出错”的问题；
- 修正了软件上“冷却系统出错”时，但将设备冷却系统正常后再继续运行时会出
  现死机的问题;
- 修正了部分主板固件升级完毕后不能重启系统的问题.

**CA-II-NF V1.20**
- 修改了U盘的使用和操作方式，具体操作参照“新增功能使用方法”；
- 修正了部分主板写片后不能重新启动的问题;
- 修正了一台PC连接多台设备后,软件出现死机或者无法联系设备的问题(升级后
  需要将设备成不同的物理地址);
- 修正了在非易失模式下连续发文件时，有时发文件后面板一直显示“接收数据中”，
  软件再发文件则提示超时，如果在控制面板上运行文件后又可以正常操作系统的问题；
- 修正了自动启动模式下，运行完毕后立即又发文件，有时候出现“命令不存在，
  任务被终止”的问题；
- 修正了吹气控制功能只有正常运行文件才有效，而手动出光不吹气，暂停和终止
  任务不能关吹气及出光允许被关后也不关吹气的问题；
- 修正了在线修改速度,出光断断续续的问题;
- 修正了在控制面板上设置原点不准的问题(高速情况下暂时还是不准);
- 修正了系统自检后导致易失模式下文件数据出错和系统自检后重复运行文件时提示
  数据出错的问题;
- 解决了液晶屏蓝屏的问题.

**CA-II-NF V1.30**
- 修正了物理地址为255.255.255.255.255.255时，修改最后一个参数时只要选
  中最后一个数字"5"就会白屏，再按一下确定键则又还原了;
- 修正了Ｕ盘插上后，软件上不能设置成＂易失＂存储模式，并且执行切换存储
  模式后通过软件删除Ｕ盘文件，提示＂未知错误＂且不能删除文件，此时控制
  面板上仍可正常删除;
- 修正了设置文件起始线段编号时，按任意键都会出现＂数据终止＂导致死机;
- 修正了运行U盘文件时，有时候检测完数据以后会提示＂打开文件失败！＂或者
  运行的文件为上一次运行的文件;
- 修正了U盘文件拷贝到设备中及运行文件的时候显示的文件名字与Ｕ盘文件名字
  都不一致的问题；
- 将原来脚踏开关踩两次改成踩一次，但英文版本固件与原来保持一致。

**CA-II-NF V2.00**
- 修正了当文件名字没有扩展名并且字符数少于四个字符时,文件只能存储一次的问题;
- 修正了设置启始线段编号后，所有的文件都有效的问题。改成设置启始编号好必须先
  按“确定”键保存参数后直接按“开始/暂停”键才有效，并且只对当前文件有效，其他
  文件不受影响；
- 修正了吹气延时开启后，运行完文件或者运行过程中终止任务后，激光头不能返回到
  启始点的问题。
----------------------------------------------------------------------
8. 已知问题
----------------------------------------------------------------------
- RF激励模式下，100%能量时将不能出光;
- X轴与Y轴同时限位时，开机不能回原点;
- 高速情况下,返回原点和设置原点不准确。

----------------------------------------------------------------------
9.  新增功能使用方法
----------------------------------------------------------------------

 
----------------------------------------------------------------------
10. 客户支持
----------------------------------------------------------------------

- 博业激光网站 -
-----------------

为了更好地服务于客户，我们开设了我们自己的网站，在这里，我们将为客户
提供最新最实用的技术和各种信息，为了能够访问这个网站，您的操作系统必
须安装有微软公司的IE或者网景公司的Navigator浏览器(微软的IE浏览器可以
从http://www.microsoft.com免费下载）


博业激光应用技术有限公司的网站是：

        http://www.boye.com.cn

这个网站提供了很多服务，用户可以下载最新的固件和控制软件，各种操作手
册、使用手册，使用注意事项等，同时，用户如果遇到一些难题，可以在网站
上的BBS中找我们的工程师帮助解决。

----------------------------------------------------------------------
11. 软件使用协议
----------------------------------------------------------------------

- 本软件的所有版权归博业激光应用技术有限公司所有

----------------------------------------------------------------------